Begleitkühlanlage PK 1 (R-455A)
Datenstand: 29.03.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	46710403001-0-0-0 

- für ca. 12 Meter Förderhöhe | 60 Meter Pythonlänge
- schlagfeste Abdeckung, zu allen Seiten abgerundet
- 14 l-Wasserbad mit Wasserstandsanzeige (außen)
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- Ablaufpumpe
- automatische Abtauung
- Hochleistungs-Monoblock-Kühlanlage 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	455
Tiefe (außen):	515
Höhe (außen):	415

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-455A
Kältemittel-Füllmenge (g):	250
Anschlusswert (Elektro):	0,27 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 8 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, galvanisiert, Polyester-Überzug, RAL 9006 (Weißaluminium) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	32
Nettogewicht (kg):	29