Split-Kühlaggregat FSM-016
Datenstand: 05.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4391110161 

- für Kühlzellen
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Schnittstelle RS 485 zum Anschluss an Drucker oder Netzwerk 
 
Hinweis:
Die Lieferung erfolgt in drei Teilen: Verflüssigereinheit, Verdampfer mit Zubehör (Expansion durch Kapillarrohr) und Fernschalttafel. Bauseitiger Wasserablauf erforderlich. Falls Sie vorgefüllte Kältemittelleitungen (siehe Sonderzubehör) bestellen, benötigen Sie Steckschraubanschlüsse. Bei externen Leitungen werden Lötanschlüsse benötigt. Bitte bei Bestellung angeben. Das Kühlaggregat ist auf Anfrage auch mit dem Kältemittel R-290 erhältlich. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	650
Tiefe (außen):	390
Höhe (außen):	840

Breite (innen):	1106
Tiefe (innen):	433
Höhe (innen):	188 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-452A
Anschlusswert (Elektro):	1,23 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-5 bis 5 °C bei 32 °C UT und 55 % RF 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, verzinkt, Epoxidpulver-Beschichtung 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	97
Nettogewicht (kg):	78 

SONDERZUBEHÖR
2,5 m, Ø 6/12 mm, für FSM 012, FSM 016, FSL-009 und FSL-012
5 m, Ø 6/12 mm, für FSM 012, FSM 016, FSL-009 und FSL-012