Schnellkühler | Schockfroster Verdampferpaket 150 kg, synth. Kältemittel
Datenstand: 05.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	433000150 

- zum Einbau in Kühlzellen im Kühl- und Gefrierbereich
- Grundausstattung ohne Schaltkasten und elektronische Steuerung
- 3 x EC-Ventilator
- Magnetventil, Expansionsventil
- bis zu 4 x Kerntemperaturfühler pro Modul installierbar (Sonderzubehör)
- externer Schaltschrank mit 7,0 Zoll Touch-Screen (Sonderzubehör), inkl. Quick-Startfunktion, produktspezifische Programme, Anzeige aller Zyklusdaten und Alarme, Multi-Timer
- USB-Schnittstelle zum Auslesen von HACCP-Daten, Ethernet-Schnittstelle
- elektrische Abtauung, Tauwasserablauf, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich
- Verdampfer mit Kataphorese-Korrosionsschutz, EC-Ventilator 
 
Hinweis:
Schaltkasten und elektronische Steuerung sind als notwendiges Sonderzubehör für das Verdampferpaket einmalig erforderlich. Über eine Steuerung können bis zu 4 Verdampferpakete gleichzeitig betrieben werden. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1001
Tiefe (außen):	390
Höhe (außen):	1995

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-448A/449A vorinstalliert
Anschlusswert (Elektro):	0,51 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	90 bis 3 °C bei 40 °C UT und 40 % RF
 	90 bis -18 °C bei 40 °C UT und 40 % RF
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0 

SERIENZUBEHÖR
4 x Füße, höhenverstellbar, H in mm: 120 bis 165 

SONDERZUBEHÖR
Kerntemperaturfühler
Ozongenerator
Rammschutz für Schaltschrank
Rammschutz für Verdampfer
Schaltkasten mit integrierter Steuerung, inkl. Verbindungskabel zum Verdampferpaket, 3m
Schaltkasten mit separater Steuerung, inkl. Verbindungskabel zum Verdampferpaket, 3m
Verbindungskabel, vom Verdampferpaket zum Verdampferpaket, 2m
Verbindungskabel, vom Verdampferpaket zum Verdampferpaket, 4m