Fischkühltheke CALI P3 MM 1875
Datenstand: 29.03.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	44112187552 

- zur Kühlung und Präsentation von frischem Fisch und Meeresfrüchten auf Eis oder in Schalen
- Glasaufbau, H in mm: 565, eckig, 2 x Glasscheibe, hochklappbar, kundenseitig geschlossen, bedienseitig offen, Glasseitenteile
- Arbeitsplatte, Edelstahl, Stärke in mm: 260
- LED-Innenbeleuchtung (oben), 4000 K
- Innenwanne 5° kundenseitig angeschrägt, T in mm: 1055, dicht verschweißt, in Hygieneausführung
- elektronische Steuerung
- Touch-Screen, Temperaturregelung, Thermostat
- Tauwasserablauf HD Ø in mm: 40
- gefahrenfreies Reinigen aller Komponenten 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1875
Tiefe (außen):	1220
Höhe (außen):	1200

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	statische Kühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-452A
Anschlusswert (Elektro):	0,03 kW | 230 V | 1P+N +T | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	20
Energieverbrauch/ annum:	171 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-1 bis 5 °C  

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	235 

SONDERZUBEHÖR
Kanalisierungskit, für Modelle mit gleicher Ausführung
LED-Frontbeleuchtung 4000°K, (pro lfdm)
Messerhalter
Papiertasche, Edelstahl, (pro lfdm)
Plexiglas-Schiebescheiben, rückseitig
RAL-Lackierung der Rahmenverkleidung (3 Seiten), für Modell MM 1875
Rahmen mit Perimeter-Verkleidung, Edelstahl (4 Seiten), für Modell MM 1875
Schneidbrett, Polyethylen, B x T in mm: 600 x 500
Trenn-Seitenteil für Kanalisierung, für Modelle mit verschiedener Ausführung (gekühlte und warme Theke)
Waagen, mit Aufstellfläche aus Edelstahl, B x T in mm: 450 x 400
hohe Trennscheibe
niedrige Trennscheibe